**一、单选 （共20题,每题2分,共40分）**

1.若（DX）=12H，则（DL）的值为（A）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.12H | B.0 | C.1200H | D.12 |

2. 执行指令POP CX后，（SP）自动（C）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. -1 | B. +1 | C. +2 | D. -2 |

3.串指令中源操作数地址由（C）提供。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.SS：[BP] | B.ES：[DI] | C.DS：[SI] | D.CS：[IP] |

4. 汇编语句MOV BYTE PTR [DI], [SI]语法错误，其原因是（A）。

A. 源操作数和目的操作数不能同时为存储器操作数

B. 目的操作数不能为立即方式

C. 操作数类型模糊

D. SI不能用于寄存器间接方式

5. 语句MOV BX, DS:[1234H]中，源操作数的寻址方式是（C）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.寄存器间接寻址 | B.寄存器寻址 | C.直接寻址 | D.立即寻址 |

6.在使用8086除法指令DIV作字除法时，余数应该放在（D）中

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.AH | B.AX | C.AL | D.DX |

7.已知（AX）、（BX）均为无符号数，执行CMP AX，BX后，使得（AX）>=（BX）时转L处执行的语句是（A）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.JAE L | B.JLE L | C.JGE L | D.JBE L |

8.能被计算机直接识别和执行的指令是（C）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.伪指令 | B.符号指令 | C.机器指令 | D.宏指令 |

9.从键盘输入字符串使用DOS系统功能调用INT 21H的（C）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1号功能 | B.2号功能 | C.10号功能 | D.9号功能 |

10. 以下汇编语句中，源操作数在堆栈段的是（D）。

A. MOV AX, SP

B. MOV AX, ES:[BP+SI]

C. MOV AX, AX

D. MOV AX, [BP+4]

11.执行IRET指令时，（B）个字的内容被出栈。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | B.3 | C.2 | D.4 |

12. 下列指令中，（A）指令的执行会影响CF位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.IRET | B.JC L | C.MOV AX，1 | D.POP AX |

13. 以下语句中错误的是（C）

|  |  |
| --- | --- |
| A.OUT DX，AX | B.OUT 71H，AL |
| C.IN AX，254H | D.IN AL，DX |

14. 在语句INC BYTE PTR [BP+DI+8]中，操作数使用的段寄存器是（A）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.SS | B.CS | C.DS | D.ES |

15. 十进制数46转换成二进制数是（C）。

|  |  |
| --- | --- |
| A. 00111100B | B. 10011100B |
| C. 00101110B | D. 10101100B |

16.当（A）时，JZ L将转L处执行。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.ZF=1 | B.CF=0 | C.CF=1 | D.ZF=0 |

17. 要使（BH）一定为奇数，应执行的指令是（C）

|  |  |
| --- | --- |
| A.ADD BH，01H | B.XOR BH，01H |
| C.OR BH，01H | D.TEST BH，01H |

18. 堆栈指针SP的内容是（C）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.栈底单元内容 | B.栈底单元地址 | C.栈顶单元地址 | D.栈顶单元内容 |

19.下列描述错误的是（B）。

A.LOOPNE指令循环的必要条件是（CX）≠0

B.REP指令重复的必要条件是ZF=0

C.LOOP指令以CX为循环控制计数器

D.LOOPE指令循环的必要条件是ZF=1

20.（DS）=1000H，（ES）=2000H，(SI)=16，语句MOV AX，[SI]中源操作数的物理地址等于（B）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.20010H | B.10010H | C.20016H | D.10016H |

**二、多选 （共5题,每题2分,共10分）**

1.执行下列指令后，标志位（ACD）均为1。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.OF | B.SF | C.CF | D.ZF |

2. 完成对AL寄存器的内容乘以8的操作是（C）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.ROL AL，3 | B.MUL 8 | C. | D. |

3.让(BX)等于BUF单元值的方法是（D）

A.MOV BX, OFFSET BUF

B.MOV BX, [BX+BUF]

C.LEA BX, BUF

D.MOV BX，BUF

4.下列8086汇编语句错误的是（A,D）

A.OR [SI+DI], SI

B.INC BYTE PTR [BX][DI]

C.SUB DL, [DI]

D.POP AL

5.在汇编语言上机试验中，将用到的工具是（ABC）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.汇编程序 | B.调试程序 |  | C.连接程序 | D.编译程序 |

**一、单选 （共20题,每题2分,共40分）**

1.标准答案：A

2.标准答案：C

3.标准答案：C

4.标准答案：A

5.标准答案：C

6.标准答案：D

7.标准答案：A

8.标准答案：C

9.标准答案：C

10.标准答案：D

11.标准答案：B

12.标准答案：A

13.标准答案：C

14.标准答案：A

15.标准答案：C

16.标准答案：A

17.标准答案：C

18.标准答案：C

19.标准答案：B

20.标准答案：B

**二、多选 （共5题,每题2分,共10分）**

1.标准答案：A, C, D

2.标准答案：C

3.标准答案：D

4.标准答案：A, D

5.标准答案：A, B, C

**一、单选 （共20题,每题2分,共40分）**

1. 条件转移指令JC的测试条件为\_A\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.CF=1 | B.CF＝0 | C.ZF=0 | D.ZF=1 |


2. 当程序顺序执行时，每取一条指令语句，IP指针增加的值是\_\_\_\_\_D\_\_。

|  |  |
| --- | --- |
| A.根据CPU支持的数据总线长度而定 | B.1 |
| C.2 | D.由指令长度决定 |

3. 下列MOV语句中，格式错误的是\_\_\_\_C\_\_\_。

|  |  |
| --- | --- |
| A.MOV BP, AX | B.MOV SS, AX、 |
| C.MOV CS, AX | D.MOV SP, AX |

4.

上述语句执行后，(AX)的值是A\_\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 0FE01H | B. 0001H | C. 0FFFFH | D. 0001H |

5. 命令“LINK TEST；”连接成功后生成正确的文件名是\_\_\_B\_\_\_\_\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. TEST.ASM | B. TEST.EXE | C. TEST.OBJ | D. TEST.LIB |

6. 对于错误指令MOV DX, [AX]进行修改后，仍然包含错误的是\_\_\_\_D\_\_\_

A.MOV DX, [EAX]

B.MOV DX, AX

C.MOV DX, [SI]

D.MOV DX, WORD PTR [AX]

7. 控制循环指令LOOP循环次数的寄存器是\_\_\_\_\_\_D\_\_\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.DX | B.BX | C.AX | D.CX |

8. 若(ES)=3050H (DI)=50H, 在指令"MOV AX , ES:[DI]"中源操作数的物理地址为\_\_\_\_A\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.30550H | B.30500H | C.50H | D.3050H |

9. 使用DOS系统功能调用时，使用的软中断指令是\_\_\_\_\_B\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.INT 21 | B.INT 21H | C.INT 10H | D.INT 16H |

10. 比较寄存器与存储器的不同，下列说法错误的是\_\_\_\_\_A\_\_。

A. 只有寄存器才能够用作目的操作数，而存储器单元不行

B. 寄存器数量较少，只能存放少量数据；内存容量很大，适于存储大量数据

C. 寄存器位于CPU内，一旦CPU造好，不可再扩充；而内存是独立于CPU之外的独立芯片，可扩充

D. 寄存器的存取速度极快，而内存的工作速度较慢

11. 若(AX)= 0FFFFH ，则NEG AX 执行后，(AX)=\_\_\_\_\_c\_\_\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.0FFFEH | B.8000H | C.0001H | D.0000H |

12. 下面的宏定义中，\_\_\_\_d\_\_\_\_ 是正确的

|  |  |
| --- | --- |
| A. | B. |
| C. | D. |

13.

已知(AX)=a，(BX)=b，a、b均为无符号数，请选择合适的转移指令，使得(AX)不等于(BX)时转L处执行。下面空白处应选用哪条指令。( a )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. JNE | B. JBE | C. JAE | D. JGE |


14. 可以作输入指令IN的源操作数，存放端口地址的是\_\_\_\_\_c\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.BX | B.CX | C.DX | D.AX |

15. 下列堆栈操作语句，格式错误的是\_\_\_\_d\_\_\_。

|  |  |
| --- | --- |
| A.PUSH BP | B.POP DS |
| C.PUSH EAX | D.POP AL |

16.

\_\_\_a\_\_\_\_\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.22H | B.44H | C.33H | D.11H |

17.要使目的操作数(DX)中的11 ~ 8位保持不变，其他的位置0，则应该使用

指令\_\_\_b

|  |  |
| --- | --- |
| A. AND DX, 0F0FFH | B. AND DX，0F00H |
| C. OR DX, 0F00H | D. OR DX, 0F0FFH |

18. 从键盘输入字符串使用DOS功能调用的\_\_\_\_a\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10号功能 | B. 2号功能 | C.1号功能 | D. 9号功能 |

19.汇编语句MOV ECX， AX语法错误，其原因是\_d\_\_\_\_\_\_

A.ECX不能用于寄存器间接方式

B.操作数类型模糊

C.源操作数和目的操作数不能同时为寄存器操作数.

D.两个操作数数据类型不匹配

20. 有关机器指令标号和伪指令的名字的说法中，正确的是\_\_d\_\_\_\_\_。

A.机器指令标号和伪指令的名字都代表数据段中的偏移地址

B.机器指令标号能够以数字开头，而伪指令的名字不行

C.机器指令标号和伪指令的名字都代表代码段中的偏移地址

D.机器指令标号后面带冒号，而伪指令的名字后面没有

**二、多选 （共5题,每题2分,共10分）**

1.执行指令\_\_\_\_\_\_\_bc\_\_后,标志位CF为1。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | B.STC | C. | D.CLC |

2. 下列编程方法，能用于实现重复执行的程序段的有\_\_BCD\_\_\_\_\_。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 顺序程序 | B. 宏功能程序设计 | C. 子程序 | D. 循环程序 |

3.将变量A的偏移地址取到BX寄存器中，正确的方法是\_BD\_\_\_\_\_\_。

|  |  |
| --- | --- |
| A.MOV BX，A | B.MOV BX，OFFSET A |
| C.MOV BX，[A] | D.LEA BX，A |

4. 能够导致指令指示器IP中的地址值变小的指令有 BCD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. SUB | B. JMP | C. LOOP | D. CALL |

5.在汇编语言上机试验中，将用到下列哪些工具？ ABC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. TD | B. MASM | C. LINK | D. TC |

**一、单选 （共20题,每题2分,共40分）**

1.标准答案：A

2.标准答案：D

3.标准答案：C

4.标准答案：A

5.标准答案：B

6.标准答案：D

7.标准答案：D

8.标准答案：A

9.标准答案：B

10.标准答案：A

11.标准答案：C

12.标准答案：D

13.标准答案：A

14.标准答案：C

15.标准答案：D

16.标准答案：A

17.标准答案：B

18.标准答案：A

19.标准答案：D

20.标准答案：D

**二、多选 （共5题,每题2分,共10分）**

1.标准答案：B, C

2.标准答案：B, C, D

3.标准答案：B, D

4.标准答案：B, C, D

5.标准答案：A, B, C